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一、
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性付款。

	2
	计价方式
	①本项目采用工程量清单计价。
②除采购文件另有约定外，本项目计税采用增值税一般计税方法。
③建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费、安全生产责任保险费和增值税构成。
④分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。

	3
	人员到岗及履约要求
	（1） 供应商一旦成交，谈判响应函时所报的本项目的项目经理、技术负责人及其他主要管理人员等在整个项目施工期间必须在位。不得擅自更换磋商时所报项目经理、技术负责人及其他主要管理人员。
（2） 成交供应商不得擅自更换谈判时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商谈判时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改。如造成工期延误等损失，将由成交人承担。

	4
	材料要求
	①除采购人提供的材料、设备外，凡属承包范围内的所有 材料、设备均由成交人自行采购，成交人必须选用合格产 品并经采购人同意。
②成交人对本工程的主要材料、设备及供应的厂商，须进 行资格和品牌的认定，在采购前应将供应商的有关资料（如 质保书、生产许可证等或备案要求）报监理单位审查，并经采购人批准后方可采购。否则，采购人有权不予验收进 场，由此造成的损失由成交人自负，工期不予顺延。
③由成交人实施采购的工程主要设备和材料由成交人实 施，品牌、规格等须经采购人认可签字后方可进行采购， 成交人采购计划应提前报采购人审定。因成交人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，采购人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由成交人承担。
④若成交人不能提供符合设计要求或合同约定的材料，采 购人有权要求成交人停止采购，已经采购进场的勒令其退 场，由此所造成的一切损失或发生的费用由成交人承担。

	5
	工程施工重点难点
	/

	6
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	7
	重要说明
	1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

	8
	项目经理
	拟派本工程项目经理资格要求：详见竞争性谈判公告
注：响应文件中提供项目经理上述证书及谈判响应截止时间前三个月内任意一个月供应商（或供应商不具备独立法人资格的分支机构）所属社保机构为 其缴纳的社保缴费证明（或其他能够证明其参加社保的有效证明材料）复印件或影印件或扫描件，社保证明材料中至少能够体现养老保险

	9
	安全生产
	（1）须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求； 
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全” 的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识， 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。



二、
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	龙门架
	1、阻力形式：杠铃片
2、最大人体承重：≤150kg
3、主要管材规格：材质：Q235A；矩形管≥125×75×t4.0mm
4、轴承：深沟球轴承6005
5、手把：黑色；PVC材质
6、端盖：铝合金；阳极氧化
7、紧固件：碳钢镀黑锌
8、净重：≥210kg；毛重：≥236kg
9、执行标准：GB17498.1-2008、GB17498.2-2008
10、产品获得第三方机构出具的符合执行标准的质检报告和认证证书，并已投保产品责任险、意外伤害险、公众责任险和产品质量险。
	1
	台

	2
	海豹划船椅（专业卧拉凳）
	1、承重：≥800Kg
2、管材：≥75*75*3mm
3、颜色：支持定制
4、净重：≥88Kg
	2
	台

	3
	软式药球（6Kg）
	1、材质：纯天然橡胶制成，球体内部要求配有防裂网层。
2、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。磨砂表面，设计纹理防滑。
	12
	个

	4
	乒乓球台
	1、主立柱：≥Φ60×3.0mm
2、主承载横梁：≥25×50×2.0mm
3、主要技术参数：台面SMC材料，台板背面井字型结构加强筋；台面下面采用四横四纵方管支撑结构；网架采用钢管与钢板拼焊而成；
4、表面处理工艺：脱脂——抛丸——静电喷涂
5、产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。
	6
	台

	5
	排球馆顶灯200瓦
	1、品名：LED工矿灯 
2、电压：180v-240v
3、色温：6000k-6400k
4、功率：200w
5、灯罩直径：43CM 
6、透镜灯珠款。
	45
	套

	6
	运动员康复放松器
	1、类型：运动员康复放松器
2、功能：零重力、局部热敷、智能监测
3、机芯等级：4D
4、导轨类型：S型
5、产品尺寸：长1480mm，宽735mm，高1040mm
	1
	台

	7
	沙滩排球
	球体规格：5号球
重量：250~280g
外皮：pu材质
内胆：橡胶内胆
	10
	个

	8
	足球
	球体规格：5号球
重量：420~445g
外皮：TPU+TPE材质
内胆：缠纱橡胶内胆
	10 
	个

	9
	室内橡胶地垫
	一、产品描述：
1、产品名称：复合橡胶减震地垫
2、产品材质：高弹性 EPDM/SBR 聚合物
3、产品功能：缓冲减震、隔音等
4、产品规格：不少于500*500*15mm或1000*1000*15mm
厚度差≤0.2mm
耐磨面层密度:≥1200kg/m³
二、产品技术参数：
1、地垫成品依据GB 30000.19-2013化学品分类和标签规范 第19部分：皮肤腐蚀/刺激。进行急性皮肤腐蚀/刺激试验，检测结果为对皮肤无刺激性。
2、地垫成品依据GB/T 15256-2014检测地垫耐低温性能，要求耐低温脆性温度不得≥-20℃。
3、橡胶地垫依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》,气味等级≤3级，铅、镉、铬及汞四项可溶性重金属未检出，甲醛mg/（㎡·h）≤0.077。
4、为确保耐用性，环保EPDM橡胶颗粒生产厂家依据GB/T3512-2014、GB/T 250-2008，检测环保EPDM橡胶颗粒耐高温70度，500小时老化后灰卡变色等级≥4级，外观无明显变色，无粉化、开裂、起泡、剥落、发粘等现象合格。

▲以上技术参数1-4条，投标文件中需提供带有“CMA”标识的检测报告佐证
	64
	平方米

	以上标注▲的参数，要求在响应文件中提供完全符合要求的检验（检测）报告进行佐证，中标单位签合同前提供原件核查，如所提供的资料与参数要求不完全相符或提供不出，视为无效响应；
投标人须承诺：未标注▲的参数，供货时将逐条核对，如所提供的货物及资料与参数要求不符，视为虚假响应，所造成的后果由供货人承担，并上报相关部门严肃处理。




